**ELEMENTOS MINIMOS SEGURIDAD J80 – PARA RECORRIDOS AL VIENTO CERCANOS AL CLUB**

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO DE SEÑALES (aconsejable pero NO OBLIGATORIO) | [ ]  |
| BOCINA DE NIEBLA | [ ]  |
| PABELLÓN NACIONAL | [ ]  |
| ESPEJO SEÑALES | [ ]  |
| CAÑA DE TIMÓN DE EMERGENCIA *(Motor f. borda)* | [ ]  |
| CABO AMARRE | [ ]  |
| BICHERO / REMO | [ ]  |
| EXTINTOR *(Tipo 21B 2kg.)* | [ ]  |
| EMISOR/RECEPTOR VHF *(Banda Marina)* | [ ]  |
| GPS | [ ]  |
| SEGURO DE RC conforme RD 607/1999 de 16 de abril | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| EQUIPO DE FONDEO*(Definido por las reglas de clase)*  | [ ]  |
| CHALECOS *(permitidos por la clase-1 por tripulante)* | [ ]  |
| LUCES NAVEGACIÓN *(Estándard del barco + batería)* | [ ]  |
| BOMBA ACHIQUE *(Estándard del barco)* | [ ]  |
| BOTIQUÍN (*Zona 5)* | [ ]  |
| CARTAS *(De la Zona) (aconsejable, pero NO OBLIGATORIO)* | [ ]  |
| ARO SALVAVIDAS *(1 Tipo Herradura)* | [ ]  |
| BALDE *(9 litros)* | [ ]  |
| COMPÁS *(Estándar Tack-tick)* | [ ]  |
| BENGALAS ROJAS *(3 Bengalas de mano)* | [ ]  |