**ELEMENTOS MINIMOS SEGURIDAD J80 – PARA RECORRIDOS AL VIENTO CERCANOS AL CLUB**

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO DE SEÑALES (aconsejable pero NO OBLIGATORIO) |  |
| BOCINA DE NIEBLA |  |
| PABELLÓN NACIONAL |  |
| ESPEJO SEÑALES |  |
| CAÑA DE TIMÓN DE EMERGENCIA *(Motor f. borda)* |  |
| CABO AMARRE |  |
| BICHERO / REMO |  |
| EXTINTOR *(Tipo 21B 2kg.)* |  |
| EMISOR/RECEPTOR VHF *(Banda Marina)* |  |
| GPS |  |
| SEGURO DE RC conforme RD 607/1999 de 16 de abril |  |

|  |  |
| --- | --- |
| EQUIPO DE FONDEO*(Definido por las reglas de clase)* |  |
| CHALECOS *(permitidos por la clase-1 por tripulante)* |  |
| LUCES NAVEGACIÓN *(Estándard del barco + batería)* |  |
| BOMBA ACHIQUE *(Estándard del barco)* |  |
| BOTIQUÍN (*Zona 5)* |  |
| CARTAS *(De la Zona) (aconsejable, pero NO OBLIGATORIO)* |  |
| ARO SALVAVIDAS *(1 Tipo Herradura)* |  |
| BALDE *(9 litros)* |  |
| COMPÁS *(Estándar Tack-tick)* |  |
| BENGALAS ROJAS *(3 Bengalas de mano)* |  |