|  |  |
| --- | --- |
| **LISTA DE SEGURIDAD J-80 para ESTA REGATA** | |
| EQUIPO DE FONDEO. Ancla y cadena con un peso no inferior a 6Kg, este irá acompañado de 40m de cabo de un diámetro no menor de 8m/m | 2 BENGALAS ROJAS DE MANO |
| 1 bomba de achique manual | BOCINA DE NIEBLA |
| Un compás y opcionalmente una (a) sonda y corredera o (b) un GPS operativo | PABELLÓN NACIONAL |
| Luces de navegación fijas, una batería de 12 voltios (2KG mínimo, 25 Kg máximo). | ESPEJO SEÑALES |
| ARO SALVAVIDAS *(1 Tipo Herradura)* | CAÑA DE TIMÓN DE EMERGENCIA *(Motor f.borda)* |
| BOTIQUÍN DE URGENCIAS | BICHERO y REMO |
| Una VHF operativa | CABO AMARRE |
| Un cubo (balde) con una capacidad mínima de 9 litros | EXTINTOR (Tipo 21B 2kg.) |
| Deberá haber abordo un chaleco salvavidas por cada tripulante. | TANQUE DE GASOLINA DE 5L, independiente del tanque propio del motor \* |
| **Opcional:** Se podrá llevar también siempre a bordo un Gennaker de repuesto en bolsa precintada, y en las pruebas denominadas costeras, se podrá llevar un foque más |  |

\*El tanque de gasolina será revisado antes de las pruebas y no al regreso de ellas.