

TROFEO REPSOL- 40º REGATA DE PRIMAVERA

**ELEMENTOS DE SEGURIDAD CLASE J80**

|  |  |
| --- | --- |
| **SEGURIDAD J-80**  **La regla de la clase C.5** | |
| EQUIPO DE FONDEO. Ancla y cadena con un peso no inferior a 6Kg, este irá acompañado de 40 m de cabo de un diámetro no menor de 8m/m. | 3 BENGALAS DE MANO |
| 1 bomba de achique manual. | BOCINA DE NIEBLA |
| Un compás, cartas de la zona y opcionalmente una (a) sonda y corredera o (b) un GPS operativo. | PABELLÓN NACIONAL |
| Luces de navegación fijas, una batería de 12 voltios (2KG mínimo, 25 Kg máximo). | ESPEJO SEÑALES |
| Aro Salvavidas (1 Tipo Herradura) | CÓDIGO DE SEÑALES |
| Botiquín (Zona 5) | CAÑA DE TIMÓN DE EMERGENCIA *(Motor fueraborda)* |
| Una VHF operativa. | CABO AMARRE |
| Un cubo (balde) con una capacidad mínima de 9 litros. | BICHERO/REMO |
| Deberá haber abordo un chaleco salvavidas por cada tripulante. | EXTINTOR (Tipo 21B 2kg.) |
|  | TANQUE DE GASOLINA DE 5L \* |

\*El tanque de gasolina será revisado antes de las pruebas y no al regreso de ellas.

La lista de la columna izquierda es el mínimo que exige la clase J80, en las reglas de la clase se indica que la autoridad de la zona (Capitanía) o el organizador de la prueba puede exigir lo que ellos consideren oportunos. En la columna de la derecha es lo que exige Capitanía Marítima para zona 5, es decir para una navegación de hasta 5 millas de la costa, zona que cubre todas las regatas celebradas en Galicia.